软件安装说明

首先安装Lens Driver Controler这个应用程序。

点击Optotune Lens Driver Controle 1.x.x文件夹里的Setup.exe.运行安装文件

根据提示进行安装。（路径最好为默认路径）。

安装好装好后，双击Lens Driver Controler 快捷运行图标打开Lens Driver Controler。点击“Connect”会出现如下提示：

重要提示。不要在Lens Driver硬件上连接任何镜头。

——把Lens Driver连接到你电脑上的空闲USB接口上（台式机最好连接在主板USB接口上）

——Windows将不会安装驱动，这个过程因为我们缺少驱动程序将不会成功。这个可以暂时忽略。

——通过点击“Open Device Manager”打开“设备管理器”。

——在“设备管理器”里找到“其他设备”，右键点击“Optotune LD”并且选择“更新驱动程序…”

——选择“浏览我的电脑找驱动程序”

——点击“浏览”找到这个应用程序的安装路径。（默认路径：C:\Program Files\Optotune AG\Lens Driver Controller）。确认选择的文件点击“OK”。、

——在“Update Driver Software”窗口点击“Next”。

——点击“继续安装这个驱动程序（Install this driver software anyway）”如果看到安全许可警告信息。

——安装 Windows 驱动。

——当“设备管理器”里“Ports （COM&LTP）”看到“Optotune Lens Driver powered by atmel”

表示Windows 驱动安装成功。

——你的Lens Driver 已经准备好，你可以关闭这个窗口。

再去点击Lens Driver Controler 里的Connect就可以进去软件了。